|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  приказом Федеральной службы  по экологическому, технологическому  и атомному надзору  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ |

**Изменения, вносимые в федеральные нормы и правила   
в области использования атомной энергии   
«Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов.  
Требования безопасности»,   
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому,   
технологическому и атомному надзору   
от 6 июня 2014 г. № 249**

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящие федеральные нормы и правила распространяются   
на приповерхностное захоронение радиоактивных отходов (далее – РАО),   
в том числе в виде отработавших закрытых источников ионизирующего излучения (далее ‑ ОЗИИИ), и устанавливают требования безопасности   
к проектируемым, сооружаемым, эксплуатируемым, закрываемым   
и закрытым пунктам приповерхностного захоронения РАО   
(далее – ППЗРО).».

1. Главу I после пункта 2 дополнить пунктом 2 (1) в следующей редакции:

«2 (1). Порядок приведения ППЗРО в соответствие с требованиями настоящих федеральных норм и правил, в том числе сроки и объем необходимых мероприятий, определяется в каждом конкретном случае   
в условиях действия лицензии на сооружение, эксплуатацию   
или закрытие.».

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Выбор способа приповерхностного захоронения РАО (наземный или заглубленный), конструкции сооружений ППЗРО, состава и свойств барьеров безопасности должен определяться и обосновываться в проектной документации (далее – проекте) ППЗРО в зависимости от характеристик РАО (класс РАО, радионуклидный состав, удельная активность, период потенциальной опасности, физико-химические свойства) и их объема   
с учетом природных условий размещения ППЗРО, в соответствии   
с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, регулирующих безопасность при захоронении РАО,   
и настоящих федеральных норм и правил.».

1. В пункте 8:

абзацы третий и четвертый исключить;

абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами третьим – седьмым;

дополнить пункт после абзаца седьмого абзацем восьмым следующего содержания:

«элементы специально оборудованных для захоронения ОЗИИИ конструктивно обособленных сооружений или части сооружений ППЗРО.».

1. Пункт 17 исключить.
2. Пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. В проекте ППЗРО должны быть предусмотрены технические решения и (или) организационные мероприятия, направленные   
на сохранение проектных характеристик барьеров безопасности   
при выполнении транспортно-технологических операций   
с захораниваемыми упаковками РАО, в том числе содержащими ОЗИИИ.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_